Предназначена для защитно-декоративного окрашивания элементов систем водяного отопления (батарей, калориферов, радиаторов, трубопроводов) и других загрунтованных и не загрунтованных металлических поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений, при температуре до 120 °С. Возможно нанесение на деревянные, бетонные, каменные, цементные, кирпичные поверхности, а также ДВП, ДСП, фанеру.

Быстро сохнет, без резкого запаха;

Допускается окрашивание теплых (до 45 °С) радиаторов;

Устойчива к воздействию температуры до 120 °С;

Не желтеет со временем;

Устойчива к мытью бытовыми моющими средствами;

Содержит ингибитор коррозии, что позволяет наносить эмаль на незагрунтованные металлические поверхности.

СОСТАВ акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, специальные добавки, вода

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 1 / 24 часа (между слоями / полное высыхание)

ФАСОВКА 1,1; 2,9 кг

ХРАНЕНИЕ 24 месяца

ЦВЕТОВАЯ ГАММА белая

РАСХОД в один слой - 90 г/м²