Эмаль предназначена для покрытия ранее окрашенных или неокрашенных деревянных и бетонных полов и также других поверхностей с повышенной механической нагрузкой, возникающей в процессе эксплуатации (бетон, кирпич, металл, дерево, ДСП, ДВП и т.д.). Подходит для окраски полов, плинтусов, террас, ступеней и т. д.

Степень блеска: глянцевая

Быстро сохнет

Для наружных и внутренних работ;

Образует высокопрочное покрытие, стойкое к царапинам и ударам;

Устойчива к воздействию воды и бытовых моющих средств;

Длительный срок службы;

Подходит для наружных и внутренних работ;

Высокая адгезия к дереву и бетону.

СОСТАВ алкидно-уретановая смола, пигменты, наполнитель, растворитель, сиккатив, специальные добавки

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 8 часов (каждого слоя)

ФАСОВКА 0,9; 1,9; 2,7 кг

ХРАНЕНИЕ 24 месяца

ЦВЕТОВАЯ ГАММА Красно-коричневая, желто-коричневая, золотисто-коричневая, фисташковая, серая, кофе с молоком; степень блеска - глянцевая

РАСХОД при нанесении в 1 слой - 100-150 г/ кв. м