Краска предназначена для окрашивания стен и потолков внутри сухих помещений. Краску можно наносить на минеральные (бетон, штукатурка, кирпич), деревянные (включая ДВП, ДСП) поверхности, предназначенные для покраски обои и другие пористые поверхности.

Образует ровное матовое «дышащее» покрытие;

Легко и ровно наносится на поверхность;

Хорошо укрывает поверхность;

Быстро сохнет и не имеет резкого запаха.

СОСТАВ полиакриловая дисперсия, пигменты, наполнители, специальные добавки, вода

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 1 / 24 часа (между слоями / полное высыхание)

ФАСОВКА 1,5; 3; 6,5; 13; 25; 40 кг

ХРАНЕНИЕ 24 месяца

ЦВЕТОВАЯ ГАММА белая, возможна колеровка универсальными колеровочными пастами и ВД-колерами

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ до 5 циклов замораживания-оттаивания

РАСХОД в один слой - 150 г/м²