Сочетает свойства трёх продуктов – преобразователя ржавчины, грунтовки и эмали. Надёжно защищает металлоконструкции от коррозии и выполняет функции декоративного покрытия, а процесс окрашивания требует меньше времени и усилий за счет сокращения подготовительных этапов.
Применяется для окрашивания поверхностей эксплуатируемых снаружи и внутри помещений: металлических, как чистых, так и ржавых или частично прокорродировавших с остатками окалины и плотно держащейся ржавчины толщиной до 100 мкм. Также подходит для окрашивания деревянных и минеральных поверхностей.
**Степень блеска: глянцевая**

* Быстро сохнет, экономит время, за счет сокращения этапов работы при нанесении;
* Сочетает в себе свойства преобразователя ржавчины, антикоррозионной грунтовки и декоративной эмали;
* Наносится прямо на ржавчину;
* Защищает от коррозии;
* Длительный срок службы;
* Экономичный расход.

СОСТАВ суспензия пигментов и наполнителей в алкидном лаке, модифицированном алкидной смолой, с добавлением органических растворителей, сиккатива и различных добавок целевого назначения

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 12 часов (каждого слоя)

ФАСОВКА 0,9; 1,9; 2,7 кг (5; 17 кг - под заказ)

ХРАНЕНИЕ 24 месяца

ЦВЕТОВАЯ ГАММА белая, серая, черная, вишневая, жклтая, голубая, синяя, зеленая, шоколадная, серебро, золото, бронза; степеь блеска - глянцевая

РАСХОД при нанесении в 1 слой - 200 г/ кв. м