Предназначена для окрашивания деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также может применяться для окрасочных работ внутри помещений (оконные рамы, двери, поверхности из древесно-волокнистых, древесно-стружечных пли и т.п.

ЦВЕТ ПОКРЫТИЯ Белый, голубой, желтый, зеленый, ярко-зеленый, красный, свтело-голубой, серый, синий, черный.

ФАСОВКА 10; 20; 50 кг

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 24 часа (каждого слоя)

Состав: алкидный лак; пигменты; наполнитель; растворитель.