Применяется для пропитки и улучшения сцепляющей способности различных поверхностей: бетона, кирпича, асбоцемента, гипсолита, гипсокартона, пенопласта, древесины, оштукатуренных и других поверхностей (кроме металлических) внутри и снаружи помещений.

СОСТАВ полиакриловая дисперсия, вода, специальные добавки

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 0,5/ 24 часа (между слоями/ полное высыхание)

ФАСОВКА 1; 5; 10 кг

ХРАНЕНИЕ 24 месяца

ЦВЕТОВАЯ ГАММА белая

РАСХОД в 1 слой - 100-150 г/ кв. м