Предназначена для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями и другими лакокрасочными материалами.

ЦВЕТ ПОКРЫТИЯ Красно-коричневый, серый.

ФАСОВКА 12; 20; 50 кг

Состав: алкидный лак; пигменты; наполнитель; растворитель; сиккатив; целевые добавки.